Power Amp Board (AWH-059)
AWH-059: C1: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v

AWH-059: C2: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWH-059: C3: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C4: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWH-059: C5: 33uF 16v CEA: 647-UPW1C330MDD 33uF 16v
AWH-059: C6: 33uF 16v CEA: 647-UPW1C330MDD 33uF 16v
AWH-059: C11: 330uF 10v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWH-059: C12: 330uF 10v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWH-059: Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-059: Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-059: Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-059: Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU

Power Supply Board (AWR-101)
AWR-101: C10: 470uF 80v ACH-038, CEA: 647-UHE2A471MHD 470uF 100v
AWR-101: C11: 470uF 80v ACH-038, CEA: 647-UHE2A471MHD 470uF 100v
AWR-101: C12: 2200uF 35v ACH-060, CEA: 647-UPW1V222MHD6 2200uF 35v
AWR-101: C13: 1000uF 25v CEA: 647-UPW1E102MPD6 1000uF 25v
AWR-101: C14: 220uF 10v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWR-101: C15: 470uF 63v CEA: 647-UPW1J471MHD 470uF 63v
AWR-101: C16: 47uF 16v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWR-101: C18: 47uF 50v CEA: 647-UPW1H470MED 47uF 50v
AWR-101: C19: 47uF 35v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWR-101: C20: 100uF 63v CEA: 647-UPW1J101MPD6 100uF 63v
AWR-101: C21: 47uF 16v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWR-101: C23: 100uF 35v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
Q5: 2SC1318: 512-KSC2690AYS

Q7: 2SC1318: 512-KSC2383YBU

Equalizer Amp Board (AWF-011) (Check board number, the “B” version of this board has two 100uF 6.3v caps in addition to the ones listed below)
AWF-011: C1: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C2: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011: C7: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWF-011: C8: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWF-011: C11: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C12: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011: C17 100uF 35v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
AWF-011: C18 220uF 25v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWF-011: Q1: 2SA725: 512-KSA992FBU
AWF-011: Q2: 2SA725: 512-KSA992FBU
Switch Assembly Board (AWS-094)
AWS-094: C1: 220uF 6.8v CEA: 647-UPW1A221MED 220uF 10v
Flat Amp Board (AWG-038)
AWG-038: C1: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C2: 2.2uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-038: C5: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-038: C6: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-038: C13: 220uF 35v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWG-038: C14: 220uF 35v CEA: 647-UPW1V221MPD6 220uF 35v
AWG-038: C17: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C18: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-038: C23: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-038: C24: 4.7uF 50v CEANL(NL): 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-038: C25: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C26: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-038: C27: 100uF 50v CEA: 647-UPW1H101MPD 100uF 50v
AWG-038: Q5: 2SA725: 512-KSA992FBU

AWG-038: Q6: 2SA725: 512-KSA992FBU

Tone Amp Board (AWG-039)
AWG-039: C13: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C14: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C15: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C16: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C19: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C20: 100uF 10v CEANL(NL): 647-UKL1A101KEDANA 100uF 10v
AWG-039: C21: 47uF 35v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWG-039: C22: 47uF 35v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWG-039: C23: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C24: 2.2uF 25v CSZA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-039: C25: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C26: .22uF 35v CSZA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWG-039: C29: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
AWG-039: C30: 10uF 25v CSZA: 647-UKL1E100KDDANA 10uF 25v
Protection Board (AWM-062)
AWM-062: C1: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C2: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-062: C3: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C4: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-062: C5: 4.7uF 25v CEA: 647-UPW1V4R7MDD 4.7uF 35v
AWM-062: C6: 100uF 16v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
Q6: 2SC945: 512-KSD1616ALBU

Q7: 2SC1384: 512-KSC2690AYS

647-UKL1H2R2KDDANA | 10
647-UPW1C330MDD | 2
647-UHE2A471MHD | 2
647-UPW1V222MHD6 | 1
647-UPW1E102MPD6 | 1
647-UPW1J471MHD | 1
647-UPW1H470MED | 1
647-UPW1J101MPD6| 1
647-UPW1V470MED | 5
647-UKL1H010KDDANA | 4
647-UKL1H3R3KDDANA | 2
647-UPW1A221MED | 1
647-UPW1V221MPD6 | 4
647-UKL1H4R7KDDANA | 4
647-UPW1H101MPD | 1
647-UKL1A101KEDANA | 4
647-UKL1E100KDDANA | 4
667-ECQ-V1H224JL2 | 4
647-UPW1A331MPD | 6
647-UPW1V4R7MDD | 1
647-UPW1V101MPD | 3
512-KSA992FBU | 8
512-KSC2690AYS | 2

512-KSC2383YBU | 1

512-KSD1616ALBU | 1

